成都市温江区江安路学校

2026年秋季扩班改造项目比选公告
为保障2026年秋季新增10个教学班正常开课，完善校园办学配套设施，我校拟利用2026年暑期完成校内扩班改造工程。本项目资金为温江区教育局下达扩班专项经费，现采用询价方式公开采购，欢迎符合资格条件的供应商踊跃参与。
一、项目名称

成都市温江区江安路学校2026年秋季扩班改造项目

二、项目概况

1、项目地点：成都市温江区江安路学校一号楼、三号楼、四号楼校内指定区域

2、改造内容：一号楼功能室设备器材拆装转运、隔墙及门窗拆除、新开洞口、实木门安装、地面孔洞修补、墙面修复、强弱电改造及电脑设备拆装调试；三号楼办公室家具器材整体搬迁归位；四号楼四楼管线规整封堵、PVC地胶铺设、窗户限位器安装、全屋保洁、建筑垃圾清运等全部配套改造工程。

3、计划工期：2026年暑假期间（具体开工时间以学校通知为准，全部工程须暑期内完工交付，总工期不超过15日历天），确保不影响2026年秋季正常开学使用。

三、采购预算及最高限价

本项目总价最高限价：77802元（大写柒万柒仟捌佰零贰拾元整），总价为一次性包干价，包含人工、材料、设备、拆装、转运、安装、调试、垃圾清运、场地保洁、成品保护、税费、售后质保等所有相关费用，学校无需另行支付任何其他费用，投标总价超过最高限价视为无效报价。

四、供应商资格要求

1、具备独立法人资格，三证合一营业执照有效，经营范围含室内装修、房屋维修、水电机电安装；不接受联合体投标。

2、近3年内同类施工改造无重大质量、安全事故。

3、企业、法人、项目经理无失信被执行人、重大税收违法、政府采购严重违法失信记录。

4、可配合学校暑期集中施工，具备设备拆装、弱电调试、成品保护、垃圾清运全套施工能力。

五、采购需求

1、施工质量：严格符合国家现行校舍装修、房屋维修、建筑水电安装相关规范及行业验收标准，所有施工工序规范达标，工程一次性验收合格，满足校园办学使用要求。

2、施工要求：施工全过程做好校园原有建筑、教室设施、教学器材、绿化成品保护，杜绝磕碰、损坏；施工垃圾日产日清、统一清运出校，完工后场地整洁干净。

3、工期要求：严格服从学校暑期施工统筹安排，高效推进施工，按期完工交付，逾期视为违约。

4、安全要求：施工过程中严格遵守安全生产及校园管理规定，全面落实安全防护措施，杜绝安全事故。施工期间若发生安全事故、财产损坏、人员伤亡，由供应商承担全部责任及所有经济损失。

5、售后质保：项目竣工验收合格后，提供不少于12个月的整体质保期，质保期内出现施工质量问题，供应商需24小时内到场免费维修整改。

六、付款方式

本项目无预付款，项目全部施工完成并经竣工验收合格后，中标方按照校方通知开具合规有效发票，校方收到发票后按流程办理付款事宜。

七、响应文件提交要求

1、响应文件组成：

（1）企业营业执照复印件、相关资质证明文件；

（2）法定代表人身份证明书及身份证复印件（或法定代表人授权委托书及授权代表人身份证复印件）；

（3）同类项目业绩证明材料（合同复印件、验收证明等）；

（4）详细施工方案、工期保障计划、安全文明施工及成品保护方案；

（5）完整报价函及分项报价清单（总价不得超过项目最高限价）；

（6）工期、质量、安全、售后服务承诺书。

2、提交方式：现场密封提交或邮寄提交

3、提交截止时间：2026年7月20日14时00分（北京时间），逾期不予接收。

4、提交地点：成都市温江区江安路学校校务管理中心（立功楼3楼）
八、评审方式

本项目采用最低评标价法，在完全满足本项目资格条件、施工要求、工期标准、质量标准及售后服务要求的前提下，有效报价最低的供应商为中标候选人。
九、发布公告的媒介

本公告在温江区江安路学校官方网站发布。

十、联系方式

1.采购人：成都市温江区江安路学校

2.地址：成都市温江区江安路1019号

3.联系人：梁老师

4.联系电话：15308206005

5.监督电话：028-89133576

十一、附件

《成都市温江区江安路学校2026年秋季扩班改造项目报价单》

成都市温江区江安路学校
2026年7月16日
江安路学校教室、功能室、办公室等改造报价单

	一号楼

	 序号
	项目名称
	单位
	量
	单价(元)
	小计(元)
	备注

	1
	拆除、搬运科学实验室桌椅（1-1001）
	项
	1
	
	
	24套实验桌椅，4套洗手池桌子，1张讲桌（带水池）及教学器材等搬运至二楼库房备用

	2
	科学实验室（1-1001库房）桌椅、储藏柜等搬运
	项
	1
	
	
	储藏柜（900*500*2200）6个，操作台（2100*1100*800）2个，需要拆除后才能搬出库房，搬运至二楼库房后组装备用，办公椅2个及教学器材

	3
	科学实验室（1-1004）搬运桌椅等
	项
	1
	
	
	24套实验桌椅，4套洗手池桌子，1张讲桌（带水池）及教学器材等搬运至二楼库房备用

	4
	科学实验室（1-1004库房）储藏柜、桌椅搬运
	项
	1
	
	
	储藏柜（900*500*2200）6个，操作台（2100*1100*800）2个，需要拆除后才能搬出库房，搬运至二楼库房后组装备用，办公椅2个及教学器材

	5
	教师办公室（1-1006）桌椅、储藏柜等搬运至（4-4001）
	项
	1
	
	
	办公桌椅14套，储藏柜、书柜（900*450*2200）14个，及书本、饮水机、教学器材等搬运至（4-4001）办公室摆放整齐

	6
	微机室（1-1011）电脑搬运至电器库房共55台
	项
	1
	
	
	专业电工拆封后作标记、装纸箱转运至库房，后期微机室装修好后重新安装

	7
	微机室（1-1011）电脑桌椅搬运至（1-5005）临时堆放
	项
	1
	
	
	拆分后搬运至5楼作标记，后期转运至教室内组装（由于尺寸大无法整体搬运）

	8
	音乐教室（1-3005、1-3006）搬运桌椅、储藏柜、钢琴、教学器材等到学校指定教室
	项
	1
	
	
	桌椅110套、储藏柜16个（900*600*2400）

	9
	拆除隔墙（24墙）
	㎡
	81.5
	
	
	科学实验室（1-1001库房）和（1-1004库房）

	10
	拆除木门
	套
	2
	
	
	堆放学校库房备用（1-1001库房）

	11
	开门洞
	㎡
	3.36
	
	
	含过梁安装及墙切面抹灰（1-1001库房）

	12
	铝合金窗拆除
	㎡
	2.75
	
	
	堆放学校库房备用（1-1004库房）

	13
	双扇实木门安装
	樘
	1
	
	
	对开双扇门（1-1004）

	14
	实验室地面补孔洞
	项
	1
	
	
	2个教室原遗留的地插孔50个（1-1001、1-1004）

	15
	墙面修补
	项
	1
	
	
	（1-1006）原办公室地面

	16
	电路改造
	项
	1
	
	
	办公室电路（1-1006）

	17
	原办公室桌椅搬运后遗留的插座、明装电路拆除后恢复整齐规范
	项
	1
	
	
	（1-1006）原办公室插座、开关、配电箱恢复使用

	18
	建渣清运
	项
	1
	
	
	清运出学校自行处理

	

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	
	
	备注

	1
	电脑拆除
	台
	55
	
	
	教室电脑保护性拆除

	2
	六类网线
	箱
	6
	
	
	1.六类非屏蔽网线。

	3
	分支电源线
	米
	280
	
	
	1.BV4平方线缆，颜色：红、蓝、黄绿。

	4
	主电源线
	米
	240
	
	
	1.BV6平方线缆，颜色：红、蓝、黄绿。

	5
	配电箱
	套
	1
	
	
	1.箱内配置漏电保护断路器2P C63≥1、2P C32≥4、浪涌保护器、数显式交流电压电流功率表电量检测仪及接地排等，网络系统的设施正常运行需求；
2.尺寸：≥W400*H500*D200mm。

	6
	电源插排
	个
	30
	
	
	1.4位排插、三孔国标（三孔适配带接地的三插头设备）。

	7
	线槽
	米
	52
	
	
	1.PVC60*40。

	8
	系统集成
	项
	1
	
	
	1.含水晶头、水晶头护套、扎带、螺丝钉等辅材；
2.线路敷设及线缆标识标签、设备安装费，计算机系统调试运行正常。

	

	1
	办公室（3-1009）搬运桌椅、储藏柜、教学器材等到（4-1005）办公室，及两个功能办公桌椅、教学器材
	项
	1
	
	
	桌椅12套、储藏柜8个

	四号楼

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价(元)
	小计(元)
	备注

	1
	原教室的线管、水管整理
	处
	106
	
	
	弹性材料封堵，后期可使用管网（4-4006、4-4005）

	2
	地胶安装
	㎡
	196
	
	
	3毫米PVC地板胶（4-4006、4-4005）

	3
	铝合金平开窗限位器安装
	套
	35
	
	
	260公分

	4
	教室卫生清理
	项
	1
	
	
	两个教室

	合计：        （大写          ）


